**ABS**

**(Akrilnitril-butadién-sztirol)**

**Leírás:**

Hőformázható, jó ütésálló anyag. Nagy mérettartás, kiváló mechanikai csillapító képesség és hangszigetelés jellemzi. Inkább beltéri használathoz ajánljuk, mert erősen UV érzékeny, de kapható belőle UV védett is. Jelentős a vízfelvétele. Az ABS lemezek egy része reciklált anyagból készül (ABS-R), melyeknél az egyes szállítások közt színbeli és felületbeli eltérés lehet.

**Főbb felhasználási területek:**

- Autóipari alkatrészek

- Precíziós és műszeripari alkatrészek

- Tárolók és biztonsági elemek

**Megmunkálhatóság:**

Forgácsolható, ragasztható, hegeszthető, melegalakítható

**Táblaméretek, színek:**

Szín: natúr, szürke, fekete (ABS-R)

Táblaméret: 1220x610 mm, 500x2000 mm, 1000x1000 mm(ABS-R)

Vastagság: natúr: 12-40 mm

 szürke: 20 és 50 mm

 fekete: 2-8 mm

Árainkról, anyagvastagságokról és további méret lehetőségekről érdeklődjenek értékesítő kollégáinknál a +36 88 596 180-as telefonszámon, vagy az info@szatunaplex.hu e-mail címen.

**Specialitások/ Különlegességek:**

Egyedi rendelésre, nagyobb mennyiségre rendelhetők egyedi táblaméretek, színek, égésgátolt/ önkioltó változat stb.

**Egyéb infó**

**Letölthető dokumentumok**