**Segédanyagok**

**Ragasztók:**

1. *Oldószeres (egy komponensű) – Acrifix1S 0116:* T-ragasztásokhoz, keskeny felületekhez, PS, PMMA és ABS anyagokhoz. Kismértékben fugakitöltő, ezért a felületek összefekvésére érzékeny. Diklórmetán-mentes. Színe: víztiszta.

*Kiszerelés: 100 g*

1. *Fényre kötő (egy komponensű) – Acrifix 1R 0192:*keskeny élekhez és T ragasztásokhoz, felületi ragasztásokhoz, sarkokhoz. Viszonylag sűrű, víztiszta ragasztó. Mivel fényre köt, csak átlátszó anyagokhoz ajánlott. Intenzív megvilágításra hamarabb köt (UV fény hatásos, de nem kell feltétlenül).

*Kiszerelés: 100 g*

1. *Kétkomponensű:* PMMA, ABS, PS, PVC és faanyagok ragasztásához. Katalizátor 20-szal használható

*Kiszerelés: kimérve (saját, hozott edényzetbe)*

**Polírpaszta:**

* A forgácsolt, vágott felületek, élek sorjásak, mattak. Kellő előkészítés, egyre finomabb papírú csiszolást követően fényesre polírozhatóak pasztával. Ez főként a plexire (PMMA) igaz. Egyéb műanyagok (pl. PET, PC) szintén fényesíthetőek, de a plexi átlátszóságát, fényességét nem érik el.
* Felületi sérülések, karcok eltüntetésére nem igazán alkalmas. Ugyanis a karcot előbb homogénen, finoman le kell csiszolni a karc mélységéig. Ezt követően a paszta kifényesíti, de a csiszolás szinte mindig fénytörés formájában látszódni fog.

*Kiszerelés: 75 ml*