**ESD-s polikarbonát**

**Leírás:**

Az ESD-s polikarbonát lemez, melyet sokszor nevezünk antisztatikusnak is, elsősorban a gép és elektronikai iparban elterjedt, felszíni átlátszóságának, elektromos vezetőképességének, ütésállóságának, kiváló karc- és vegyszerállóságának köszönhetően.

A hordozóként szolgáló tömör polikarbonát lapok minden előnyös tulajdonsága mellett a kétoldali bevonatuknak köszönhetően felületi ellenállásuk jelentősen csökken, ezzel együtt csökken a felöltődés, kisülés veszélye, nem vagy kevésbé vonzza a port, forgácsot …

**Főbb felhasználási területek:**

- Gépipar

- Elektronikai ipar

**Megmunkálhatóság:**

Forgácsolható, bizonyos típusa melegalakítható, élhajlítható

**Táblaméretek, színek:**

Europlex:

Szín: víztiszta

Rendelhető táblaméretek: 1980 x 1000 mm, 1980 x 2000 mm, 1980 x 3000 mm

KASI-AS:

Szín: enyhén füst, átlátszó

Rendelhető táblaméretek: 1000 x 2000 mm, 1500 x 2000 mm, 2000 x 3000 mm

Árainkról, anyagvastagságokról és további méret lehetőségekről érdeklődjenek értékesítő kollégáinknál a +36 88 596 180-as telefonszámon, vagy az info@szatunaplex.hu e-mail címen.

**Specialitások/ Különlegességek:**

Europlex SDX-F típus melegen megmunkálható, így alkalmas élhajlított, hőformázott elemek gyártására

**Egyéb infó:**

Az alakítási korlátokról, tapasztalatainkról ajánlatkérés esetén adunk tájékoztatást.

**Letölthető dokumentumok:** árlista, technikai adatlapok